**Wurzelstockfräse geeignet für U17 und U27**

**Achtung**

**Betrieb der Wurzelstockfräse nur im**

**Hammerbetrieb !!!**

**Hammerbetrieb für U17**

Unter der Gummimatte die Metallklappe öffnen und den Hebel in die richtige Position drehen.

****

**Hammerbetrieb für U27**

****Nr. 4 auf Symbol  drücken.

Alle weiteren wichtigen Informationen finden Sie in der abgegebenen Betriebsanleitung.